**采购项目编号：YNCG 院内询价 2023 （046）**

**采购项目名称：防火门、气体灭火装置、消防器材、打印纸等采购**

**询价文件**

**盐亭县人民医院 编制**

**中国·四川·绵阳**

**2023年12月**

因医院业务开展需要，经医院院长办公会、党委会研究决定，拟对防火门、气体灭火装置（七氟丙烷）、消防器材、打印纸等货物进行采购，欢迎符合相应要求的潜在供应商参与竞争，具体事项如下：

**一、采购项目内容**

1.项目名称：**防火门、气体灭火装置、消防器材、打印纸等采购；**

2.项目编号：**YNCG 院内询价 2023 （046）；**

3.采购项目及控制价：

包1防火门采购：采购控制价65856.00元；

包2气体灭火装置（七氟丙烷）采购：采购控制价39950.00元；

包3消防器材采购：采购控制价63700.00元;

包4打印纸采购：采购控制价52050.00元;

4.采购方式：院内询价方式；

5.评定方式：满足资格条件者，价低者为成交人。

**二、潜在供应商所需资料（所提供资料需要加盖单位印章）**

1.具有独立承担民事责任的能力。提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本复印件），或三证合一副本复印件；

2.法定代表人身份证复印件；

3.法定代表人授权书、被授权人身份证复印件（法定代表人本人参与可不提供）；

4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（格式自拟）；

**询价文件（正本一份，副本二份，需密封胶装成册带封面，不接受活页资料）**

说明：上述资料按包1、包2、包3、包4分别准备资料，现场提供。

1. **主要项目及服务内容:**

**包1：防火门采购参数要求**

1、物品名称：乙级防火门:

2、规格型号（㎡/道）：67.2㎡/道；

3、数量：26道；

4其他要求：

①门框由1.2mm厚冷轧镀锌钢板制成。门扇内填充无机钢木质防火门芯（满足国标要求的防火隔热材料）；铰链板的厚度不低于3mm，门框槽口处、门扇与门扇结合处、防火玻璃处、锁孔周边设置防火膨胀密封条；门框表面热转印处理（如门扇为单色，则采用静电喷塑），门扇面板采用免漆板饰面；

②包运输、安装及调试等，出具国家相关部门质检报告，质保期一年，质保金为成交价的5%；

③具有消防器材销售资质。

**包2：气体灭火装置（七氟丙烷）采购**

1、参数要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **主要参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 120公斤装置 | 120kg装置（适用防区324立方）装置含：瓶组 、容器阀、压力讯号器、电磁阀、喷嘴等，贮 存压力2.5，喷射时长小于等于10秒 | 2 | 套 |
| 工作温度范围:0C~50C:贮存压力:2.5MPa;最大 工作压力: 4.2MPa;泄压装置动作压  力:5.71MPa;充装密度均为950kg/m:喷射时间 分别为6.3s (GQQ40/2.5)、9.2s |
| 2 | 70公斤装置 | 70kg装置（适用防区92立方）装置含：瓶组、 容器阀、压力讯号器、电磁阀、喷嘴等，贮存 压力2.5，喷射时长小于等于10秒 | 1 | 套 |
| 工作温度范围:0C~50C:贮存压力:2.5MPa;最大 工作压力: 4.2MPa;泄压装置动作压  力:5.71MPa;充装密度均为950kg/m:喷射时间  分别为6.3s (GQQ40/2.5)、9.2s  (GQQ100/2.5)9.8s (GQQ180/2.5)。 |
| 3 | 药剂参数 | 纯度，99.9%(m/m) | 310 | KG |
| 酸度，2X10 |
| 水分，8X10 |
| 蒸发残渣0.002% |
| 灭火浓度6.7 |
| 无厦混浊和沉淀物 |
| 无麻醉症状和特征 |
| 无刺激症状和特征 |

1. 商务要求：

①以上所有产品均包含合格报告及检验报告，质保期两年。

②合同金额的3%作为质保金。

**包3：消防器材产品参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格/型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 报警线路电线 | ZN-RVS-2\*2.5 | 圈 | 25 |
| 2 | 喷淋泵控制器 | RQ-95 | 项 | 1 |
| 3 | 试验栓控制阀 | SNZW65 | 个 | 1 |
| 4 | 防火门 | 乙级1500\*2100 | 项 | 4 |
| 5 | 消火栓卷盘软管20米 | JPS0.8-19/25 | 套 | 142 |

要求：

1、供应商均具备消防器材销售相关资质，出售的产品均通过国家相关部门检测，并出具相关检测报告；

2、所出售的产品质保期一年，质保期内出现非人为问题，2小时之内到达现场进行免费维修或更换.

**包4：打印纸参数及要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 一层两等分 | 180 | 件 |  |
| 2 | 三层两等分 | 50 | 件 |  |
| 3 | 三层无等分 | 50 | 件 |  |
| 4 | 57mm\*50mm | 100 | 件 |  |
| 5 | 80mm\*80mm | 100 | 件 |  |
| 6 | 喷墨打印纸 | 12 | 件 |  |
|  | 合计 |  |  |  |

要求：以上采购物品均包含配送。

**四、付款方式：**

按合同约定。

**五、报名时间：**2023年12月14日至2023年12月19日(09:00-17：00)。

**六、报名方式：**现场报名/邮箱报名： 122705199@qq.com [需提供单位介绍信、经办人](mailto:496919275@qq.com(需提供经办人有)身份证扫描件。报名资料上须注明**项目名称**、**项目编号**及**包号**和被介绍人**身份证信息**、**联系方式**及邮箱，同时加盖单位鲜章。

**七、询价时间：**2023年12月25日下午14:50（若有变动另行通知）迟到将被视为自动弃权。

**八、询价地点：**盐亭县人民医院行政办公楼5楼会议室。

**九、联系方式**

联系人：母女士

联系电话：0816-7229049

院内采购监督：0816-7227175

盐亭县人民医院

2023年12月14日